Карамышева Т. за работой в Балонном цеху "Дирижаблестроя".
Оболочка дирижабля сделана из трех слоев прорезиненной ткани (перкаль), покрытых алюминиевой краской. Вес 1 кв.м этого материала около 340 гр.
Фото из фондов Долгопрудненского историко-художественного музея.
ок.1935