Оболочка дирижабля СССР-В7 "Челюскинец" в эллинге "Дирижаблестроя".
В углублении "брюха" дирижабля устанавливается металлический киль для укрепления конструкции и недопущения "складывания" оболочки пополам при нагрузках (полужесткая конструкция).
Фото из фондов Долгопрудненского историко-художественного музея.
1935