Общий вид конструкции американского дирижабля типа "К" (сходен по конструкции с советским дирижаблем СССР-В6).
1 - Оболочка (трехслойная прорезиненая ткань - перкаль);
17- Двигатель;
18- Баллонет (воздушный мешок для регулировки давления газа в оболочке);
25- Газовый клапан (для сброса излишнего давления газа в оболочке);
Фото из архива Новикова Георгия Константиновича.
Неизвестно