Привязной аэростат с крестообразным хвостовым оперением (показывает лучшую устойчивость по сравнению с треугольным хвостовым оперением).
Объем 2000 куб.м. В "брюхе" под основной оболочкой размещаются различные приборы. Испытания на полигоне в г.Вольск.
Фото из архива ДКБА.
ок.1981