Внутри корпуса американского цельнометаллического дирижабля ZMC-2, промазывание заклепанных швов специальной шпаклевкой для обеспечения газонепроницаемости.
Оболочка дирижабля представляла из себя фольгу сплава "альклэд" толщиной 0,24 мм, обтягивающую жесткие металлические шпангоуты.
Объем 5.660 куб.м, длина 44,8 м, диаметр 15,8 м.
Фото из технологического альбома "USA Metalclad Airship". - USA, 1929 год.
1929