Американский жесткий дирижабль ZRS-5 "Macon", хвостовая часть.
В 110 топливных баках этого дирижабля помещалось более 50 т горючего для питания 8 двигателей общей мощностью 4500 л.с.
Фото из книги "Авианосцы легче воздуха". - М., 1999.
1933