Специалисты ДКБА были направлены в Чернобыль для подъема прожекторов на аэростате.
У южной стены. Подполнение аэростата газом. Около удерживающего устройства лежит осветительная "люстра" мощностью 40 кВт.
Фото из альбома Новикова Г.К.
09.11.1986