Наземное оборудование для эксплуатации аэростатов.
Лебедка для аэростатов объемом до 5000 куб.м.
Лебедка смонтирована на изоляторах, т.к. трос аэростата может служить передающей антенной, и на него подается большая мощность с передатчика.
Фото из архива ДКБА, предоставил Михальцов С.Н.
Неизвестно