Полигонные испытания привязного аэростата "Пропеллер".
Монтаж противо-грозовой защиты. Стеклопластиковые стойки соединены между собой металлической проволокой.
Фото из архива ДКБА, предоставил Михальцов С.Н.
Неизвестно