Дирижабль СССР-В5 на аэродроме "Дирижаблестроя".
Первый дирижабль полужесткого типа, созданный при участии Нобиле, стал опытным образцом этого типа дирижаблей.
Оболочка была плохого качества, терялось много водорода, поэтому дирижабль был в скором времени разобран и помещен в деревянный эллинг, где и сгорел 10 августа 1934 года.
Фото из фондов Долгопрудненского историко-художественного музея.
1933