Змейковый аэростат типа "Парсеваль".
Объем оболочки 1.000 куб.м., длина 25 м, диаметр 7,5 м, вес 550 кг, высота подъема - до 800 м.
Эти аэростаты были закуплены в Германии еще до начала Первой мировой войны. Также эти аэростаты выпускались российским заводом "Треугольник" (около 30 шт/мес.).
Аэростаты этого типа успешно использовались Россией в Первой мировой войне 1914-1917 гг. для корректировки огня артиллерии с высоты 600-800 м.
Фото из альбома "Труды высшей военно-воздухоплавательной школы". Вып. №3 - Петроград, 1921.
1921