Полигонные испытания привязного аэростата "Пропеллер", объем 5000 куб.м.
Оболочка аэростата наполнена газом и находится на удерживающем устройстве.
На оболочке отчетливо видны элементы грозозащиты (стеклопластиковые штыри, соединенные между собой металлической проволокой).
Фото из архива ДКБА.
ок.1982