Германский жесткий дирижабль Шютте-Ланца SL-1.
Объем 19.500 куб.м, длина 131 м, диаметр 18 м, скорость 71 км/ч.
В 1913 г. дирижабль был уничтожен бурей в Шнейдемюле. Дирижабль стоял на якоре в открытом поле, когда налетевшим шквалом его сначала подняло вверх, затем ударило о землю. Причина аварии - отсутствие надежных средств швартовки.
Фото из книги "Atmosphare, Wetter Physikalische und Technische Tabellen Ballone und Luftschiffe". - Germany, 1937.
1911