Внутри корпуса американского жесткого дирижабля ZR-1 "Shenandoah".
Внутри металлического каркаса размещались баллоны с подъемным газом, в качестве которого в данном дирижабле использовался гелий.
Фото из альбома "Воздухоплавание", автор Н.Г. Стобровский. - М., 1925.
1923