Клепальная машина для сборки американского цельнометаллического дирижабля ZMC-2.
Это автоматическое приспособление дало возможность соединять панели оболочки швом из трех рядов заклепок, причем расстояние между рядами было 2,4 мм при общей ширине шва в 11 мм.
Скорость установки заклепок - 140 шт/мин, или около 30.000 штук за 8-ми часовую смену.
Фото из технологического альбома "USA Metalclad Airship". - USA, 1929 год.
1929