Американский цельнометаллический дирижабль ZMC-2, наполнение гелием.
Так как вытеснить воздух из оболочки до наполнения ее гелием невозможно, а отделение гелия от воздуха сопряжено с большими трудностями, был применен следующий метод наполнения.
Сначала из оболочки вытесняли воздух, подавая снизу углекислый газ. А затем закачивали сверху гелий, вытесняя углекислый газ. При этом постоянно контролировалась чистота газа в оболочке.
Фото из технологического альбома "USA Metalclad Airship". - USA, 1929 год.
1929