Французский дирижабль "Maleko".
Дирижабль имел оригинальную конструкцию: для увеличения подъемной силы в нижней части был установлен ряд несущих плоскостей. К сожалению, опыты не дали хороших результатов.
Фото из журнала "Библiотека воздухоплаванiя" - Санкт-Петербург, 1910.
ок.1909