Американский дирижабль ZR-1 "Shenandoah" после катастрофы, в которой погибли 14 человек.
Основной причиной катастрофы явилась недостаточная прочность корпуса.
Разрушение дирижабля произошло вследствие того, что конструкция не выдержала напряжения, возникшие при воздействии на дирижабль мощного вертикального потока.
Этому способствовали ошибки пилотирования, что привело к дополнительным аэродинамическим нагрузкам на и без того перегруженный корпус.
Следует отметить, что благодаря применению гелия пожара при катастрофе не произошло.
Фото из книги "Воздушный корабль", автор Н. Стобровский. - М., 1930.
03.09.1925