26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты на четвертом блоке Чернобыльской АЭС при плановой остановке блока при уровне тепловой мощности 200 МВт произошла авария с частичным разрушением активной зоны реактора и выходом осколков деления за пределы станции. При этом была утрачена критичность реактора.
Фото Королева Е.С.
1986